**福建省司法厅机关档案库房改造项目**

**采购公告**

我厅拟采购厅机关档案库房改造项目，为做到公开、公平、公正，我厅采取公告询价的方式进行本项目的采购，欢迎供应商按要求书面报价。

采购具体事项如下：

一、项目名称：厅机关档案室库房改造项目采购

二、报价需求

（一)报价人资质要求

营业执照、资质证书经营范围分别含有有消防设备、安防设备施工范围。

（二）报价及比价方法

1、最高限价：77774元

2、比价方法：最低价法

（三）项目具体要求

按照附件提供的《福建省司法厅机关档案室库房改造采购清单》(分包一，包二，由不同经营范围供应商中选）

（四）付款要求:项目竣工并经各方验收合格后7个工作日内支付95%的款项，余5%保修金一年后支付。

（五）其他要求：

1、供应商报价前应到现场踏勘，供应商不踏勘现场的，视同对本项目已经了解，并充分理解为之所承担的风险、义务和责任；

 2、供应商就工作内容一次报出不得更改的价格。

 三、报价截止时间及地点：2020年4月30日9:00时（北京时间），福州市西门井边亭11号福建省司法厅办公楼608室。报价人应在此之前将密封并加盖骑缝章(报价人代表身份证及法定代表人授权书不密封）的报价文件送达福建省司法厅并进行登记，逾期送达的或未登记的或不符合规定的报价文件将不纳入比价。

 四、报价要求

1、报价人在报价文件中需附相关资质证明、企业法人营业执照、税务登记证书及组织机构代码证复印件（加盖公章）；

2、报价人代表需携带本人身份证及报价人法定代表人授权书；

3、报价文件份数：一式二份；

4、报价超过预算金额的不纳入比价；；

5、对技术指标不完全响应的不纳入比价；

6、在同等报价的情况下，由询价小组现场随机抽取第一候选供应商为第一候选人。

 7、报价人报价应包括完成报价文件所确定的范围的全部费用。

五、联系人：陈 静 高小运 联系电话：83770172 83770171

 比价现场监督人员：徐德清 联系电话：83770953；

附件：福建省厅机关档案库房改造采购清单

 2020年4月26日

|  |
| --- |
| **附件：****福建省司法厅机关档案室库房改造采购清单(包一）** **单位：人民币元****一、库房视频监控项目** |
| **序号** | **设备材料名称** | **型号** | **规格参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| **一、前端部分（共16路监控图像）** |
| 库房及走廊 |
| 1 | 800万高清枪式摄像机 | DS-2CD2T86FWDV2-I3 | 1. 具有不小于1/2"靶面尺寸。2. 最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。3. 照度适应范围 大于120dB。4. 红外补光距离不小于100米。5. 支持双码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于640x480@25fps。6. 设备水平中心分辨力不小于2000TVL。7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。8. 信噪比不小于60dB。9. 具有大于120分的宽动态能力。10. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。11. 支持IP67防尘防水。12. 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。13. 在丢包率设置为25%的网络环境下，可正常显示监视画面。14. 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 | 海康威视 | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 800万高清半球摄像机 | DS-2CD2386FWDV2-I | 1. ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。）2. 最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。3. 照度适应范围 大于120dB。4. 红外补光距离不小于80米。5. 支持双码流技术，主码流分辨率不小于3840x2160@25fps，子码流不小于640x480@25fps。6. 设备水平中心分辨力不小于2000TVL。7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。8. 信噪比不小于60dB。9. 具有大于120分的宽动态能力。10. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。11. 支持IP67防尘防水。12. 设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。13. 在丢包率设置为25%的网络环境下，可正常显示监视画面。14. 同一场景相同图像质量下，将设备视频编解码格式设置为H.265，开启智能功能与未开启智能功能相比，码率可节约1/2。 | 海康威视 | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 海康威视 | 8 | 个 |  |  |
| 4 | 24口千兆交换机(POE） | S1720-28GWR-PWR-4TP | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo | 华为 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 6U机柜 | 6U机柜 | 6U/600\*450\*350/ZL-6406 | 国产 | 1 | 个 |  |  |
| **二、终端存储部分(满足监控录像至少30天，留有冗余，方便后期扩展。）** |
| 6 | 32路8盘位NVR | DS-8632N-K8 | 1. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）2. 支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作3. 支持激活和重置，出厂设备 要激活；管理员密码重置 要安全码验证，支持通过安全问题恢复密码4. 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等5. 支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度6. 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置7. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于81928. 可接入支持ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可通过私有协议方式接入第三方摄像机，可一键激活并添加局域网内IPC；可通过onvif接入H.265编码相机9. 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠10. 支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像11. 支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面12. 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件13. 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容14. 支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能15. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像16. 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264视频编码格式的IPC17. 支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备18. 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片19. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖20. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统21. 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 | 海康威视 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 监控主屏 | DS-D5055FC/FL | 55寸工业级监控显示终端 | 海康威视 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 监控级硬盘 | 6T | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 西数 | 6 | 块 |  |  |
| **三、管线部分** |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线缆  | UTP6 | UTP6 | 北讯 | 3 | 箱 |  |  |
| **B** | **施工调试费** | **含材料（线管等）** |  |
| **福建省司法厅机关档案室库房改造采购清单(包二）****一、消防灭火超干细粉设备项目** |
|  |  |  |  |  | **单位：人民币元** |
| **序号** | **设备材料名称** | **型号** | **规格参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** |
| **1** | **悬挂式超干细粉灭火器（含设备）** | **8kg** |  |  | **21** | **个** |  |  |
| **2** | **螺杆加工（支撑杆）** | **25\*1200** |  |  | **21** | **条** |  |  |
| 3 | 吊环螺钉 |  |  |  | 21 | 套 |  |  |
| 4 | 上端膨胀螺丝及固定片 |  |  |  | 21 | 套 |  |  |
| 5 | 喷淋管道系统改造（堵头、三通、卡箍） |  | φ100 |  | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 二氧化碳灭火器 |  | 3kg |  | 5 | 个 |  |  |
| 7 | 安装工本费 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 二**、档案库房除湿设备** |
| 1 | 除湿机 | SJ-1381E | 额定除湿量138L/天；额定功率：1200W；制冷剂：R22/1000g；湿度调节范围：40%-80%；排水方式：软管连续排水；风速调节：高/低档；功能要求：压缩机三分钟自动延时保护，微电脑精确控制除湿，LED智能控制面板，环境湿度数码显示，故障代码提示功能，自动除霜，涡轮风道系统，定时关机功能。 | 松井 | 2 | 台 |  |  |