附件1

福建省榕城司法强制隔离戒毒所

探访室不锈钢座椅主要技术参数

一、主要参数

**（一）椅面：**采用304不锈钢高速冲，板材实际厚度不小于1.2mm，座位宽度不小于52cm。通过表面抛光—磨砂—超声清洗，椅面不锈钢夹边经过精细抛光处理。

**（二）边条：**采用圆头坐板夹边304不锈钢边条。

**（三）横梁：**80mm\*40mm矩形冷轧钢管喷黑色，钢管实际厚度不小于1.5mm。

**（四）连体扶手脚：**采用304不锈钢冲压焊接形成，板材实际厚度不小于1.2mm。通过表面精密抛光。

**备注：**座椅需加装固定地板装置

二、数量及规格：

一人位无靠背座椅42张，长约560\*高约420\*宽约550mm；

两人位无靠背座椅32张，长约1110\*高约420\*宽约550mm；

三人位无靠背座椅10张，长约1680\*高约420\*宽约550mm；

五人位靠背座椅8张，长约2910\*高约820\*宽约600mm；

附件2

承 诺 函

（样 本）

致：福建省榕城司法强制隔离戒毒所：

一、根据贵单位提供的福建省榕城司法强制隔离戒毒所探访室不锈钢座椅采购项目询价公告，经认真研究后，我方郑重承诺：我方愿意按报价 元（人民币）并按上述询价公告的条件及内容要求承包贵单位探访室不锈钢座椅项目。

二、我方施工人员愿意遵守贵单位相关安全管理规章制度，服从贵单位民警合理安排，做好施工现场卫生保洁等维护工作。在施工过程中，因施工人员履职不到位造成的财物丢失、损坏的，由我方负赔偿责任。

报价人法人代表: （签 字）

报价人: （盖单位公章）

年 月 日

附件3

报 价 单

（样 本）

项目名称：福建省榕城司法强制隔离戒毒所探访室不锈钢座椅项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 数量 | 价格（元） |
| 1 | 一人位无靠背座椅 | 42张 |  |
| 2 | 两人位无靠背座椅 | 32张 |  |
| 3 | 三人位无靠背座椅 | 10张 |  |
| 4 | 五人位靠背座椅 | 8张 |  |
| 项目总报价（元） | |  | |

注：以上报价均含设备、施工安装费用、运输费用以及正式发票等所有费用。

报价人： （盖单位公章）

年 月 日

附件4

法定代表人授权委托书

（样 本）

福建省榕城司法强制隔离戒毒所：

本授权书声明：我 （姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司全权代理人，身份证号码 ，以本公司的名义参加贵方组织的项目编号为 的

（项目名称）询价公告采购活动。代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人： （签名并单位公章）

代理人签字： （签 名）

年 月 日

（法定代表人和代理人身份证复印件必须附后，作为本授权委托书的一部分，否则该授权委托书无效。）