附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价采购一栏表 | | | | | |
| 序号 | 项 目 | 材质或具体内容 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
|  |
| 1 | 墙面  修复、粉刷 | 1. 开裂、空鼓、渗水的部分旧墙面铲除抹灰面，清理基层； 2.涂刷墙面界面剂一遍； 3.满刮腻子二至三遍,打磨至光滑平整（局部开裂、空鼓等部位需挂纤维网，楼梯间阳角处贴阳角条）；   4.涂刷乳胶漆，1底2面。 | ㎡ | 600 | 86000 |  |
| 2 | 1.污染严重的部分旧墙面打磨； 2.涂刷墙面界面剂一遍（楼梯间阳角处贴阳角条）； 3.涂刷乳胶漆，1底2面。 | ㎡ | 1600 |  |
| 3 | 走廊  窗台石 | 采用优质浅咖网纹大理石板，厚度≥15mm，边沿突出墙面20mm并下扣收边＞30mm，刚性好，硬度高，温度变形小。 | m | 105 |  |
| 4 | 成品保护 | 楼地面、窗户、门等处包膜保护。 | ㎡ | 900 |  |
| 5 | 其他费用 | 龙门架租赁、卫生清理、税金等。 | 项 | 1 |  |
| 备注： 1.本项目采用固定单价，本表所述数量为略数，实际数量以峻工验收时现场复核为准,但结算总价不得高于中标价。 2.为确保服务质量，涂料须使用以下推荐品牌： 油 漆----三棵树、立邦、多乐士、华润、嘉宝莉； 腻子粉----三棵树、立邦、大匠、美巢、德高。 供应商所投品牌若为以上品牌以外的，其报名审核不通过。 | | | | | |  |