附件2

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 材质或具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|  |
| 1 | 墙面  修复、粉刷 | 1.开裂、空鼓、渗水的部分旧墙面铲除抹灰面，清理基层； 2.涂刷墙面界面剂一遍； 3.满刮腻子二至三遍,打磨至光滑平整（局部开裂、空鼓等部位需挂纤维网，楼梯间阳角处贴阳角条）；  4.涂刷乳胶漆，1底2面。 | ㎡ | 600 |  |  |  |
| 2 | 1.污染严重的部分旧墙面打磨； 2.涂刷墙面界面剂一遍（楼梯间阳角处贴阳角条）； 3.涂刷乳胶漆，1底2面。 | ㎡ | 1600 |  |  |  |
| 3 | 走廊  窗台石 | 采用优质浅咖网纹大理石板，厚度≥15mm，边沿突出墙面20mm并下扣收边＞30mm，刚性好，硬度高，温度变形小。 | m | 105 |  |  |  |
| 4 | 成品保护 | 楼地面、窗户、门等处包膜保护。 | ㎡ | 900 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 | 龙门架租赁、卫生清理、税金等。 | 项 | 1 |  |

**承诺使用品牌：**

腻子粉：

油 漆：